0712+47 IPOL 4994.000 MHZ 0712+47.ICLN.3

PLot file version 9 created 25-AUG-1995 16:58:37

Peak flux = 8.3974E-03 JY/BEAM Levs = 1.0000E-04 * ( -1.00, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 16.00, 32.00, 64.00, 128.0, 256.0, 512.0, 1024.)

DECLINATION (B1950)

RIGHT ASCENSION (B1950)

07 12 21.75 21.70 21.65 21.60 21.55 21.50 21.45 21.40

47 14 10.5

10.0

09.5

09.0

08.5

08.0

07.5