1359+154 IPOL 4994.000 MHZ 1359+154.ICLN.3

PLot file version 1 created 28-JAN-1999 19:28:00

Peak flux = 1.5809E-02 JY/BEAM Levs = 5.0000E-04 * ( -1.00, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 16.00, 32.00, 64.00, 128.0, 256.0, 512.0, 1024.)

DECLINATION (B1950)

RIGHT ASCENSION (B1950)

13 59 11.05 11.00 10.95 10.90

15 27 53.0

52.5

52.0

51.5

51.0

50.5