1600+434 VLA 1994 April 4 8439.900 MHZ

Peak flux = 6.6971E-02 JY/BEAM Levs = 1.0000E-03 * ( 0.800, 1.300, 2.000, 3.000, 5.000, 10.00, 20.00, 30.00, 50.00)

DECLINATION (J2000)

RIGHT ASCENSION (J2000)

16 01 40.60 40.55 40.50 40.45 40.40 40.35

43 16 48.5

48.0

47.5

47.0

46.5

46.0

45.5