J1609+655 MERLIN 4994.000 MHz

Peak flux = 31.2 mJy/beam Levs = 1.5000E-04 * ( 1.000, 1.414, 2.000, 2.820, 4.000, 5.640, 8.000, 11.20, 16.00, 32.00, 64.00, 128.0)

DECLINATION (B1950)

RIGHT ASCENSION (B1950)

16 08 51.0 50.8 50.6 50.4 50.2

65 40 17

16

15

14

13

12