1608+656 IPOL 8439.900 MHZ 1608+656.ICLN.19

PLot file version 1 created 27-JUL-1995 15:03:06

Peak flux = 4.1306E-02 JY/BEAM Levs = 2.0000E-04 * ( -2.00, -1.00, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 16.00, 32.00, 64.00, 128.0, 256.0, 512.0, 1024.)

DECLINATION (J2000)

RIGHT ASCENSION (J2000)

16 09 14.3 14.2 14.1 14.0 13.9 13.8 13.7 13.6

65 32 30

29

28

27

26